|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование работ** | **Ед. изм** | **Цена за ед. изм. включая стоимость материалов** | **Цена за ед. изм. без стоимости материалов** |
| **"БИЗНЕС"** Гарантия 4 года. Материал [**"Унифлекс" ТКП, ЭКП**](https://vladkrov.ru/material_yniflex.htm)( на стеклоткани или полиэстере) гарантия на материал от производителя 20 лет | | | |
| **Ремонт существующей плоской (мягкой) кровли   (без стоимости замены покрытия парапетов, свесов и сливов)** | | | |
| Ремонт кровли в 1 слой, включая частичное вскрытие старого кровельного ковра **(до 20%)** | кв.м | 620 | 420 |
| Ремонт кровли в 2 слоя, по готовому основанию **( Без снятия старого кровельного ковра и вывоза мусора )** | кв.м | 1040 | 690 |
| Ремонт кровли  в 2 слоя, **включая полное снятие старого кровельного ковра и вывоз мусора спец машиной .** | кв.м | 1200 | 790 |
| **Устройство плоской (мягкой) кровли при капитальном строительстве и ремонте (без стоимости покрытия парапетов, свесов и сливов)** | | | |
| Устройство покрытия кровли  в 2 слоя по готовому основанию | кв.м | 1040 | 690 |
| Устройство покрытия кровли в 2 слоя с изготовлением неармированной цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм | кв.м | 1630 | 1000 |
| Устройство кровли в 2 слоя с изготовлением армированной цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм, утеплением минплитой ППЖ-200 толщиной 150 мм и 2-х слойной пароизоляцией | кв.м | 2230 | 1150 |
| Устройство покрытия кровли в 2 слоя с изготовлением армированной цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм, утеплением минплитой ППЖ-200 толщиной 150 мм, 2-х слойной пароизоляцией, устройством разуклонки из керамзита средней толщиной 100 мм | кв.м | 2600 | 1250 |
| **Разные работы ( Цены указаны при заказе услуги в комплексе с ремонтом или устроистве кровли )** | | | |
| Монтаж алюминиевой краевой рейки | п.м | 570 | 280 |
| Монтаж свесов шириной развертки до 300 мм из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм на кронштейнах | п.м | 670 | 260 |
| Заливка бетонной армированной плиты к подъезду на склад гаражу и пр. толщиной до 80 мм | п.м | 1080 | 530 |
| Полная разборка существующей кровли (гидроизоляционного покрытия, стяжки, утеплителя) **с вывозом мусора спец машиной .** | кв.м | 260 | 160 |